**Válvula de lavatório HYGIÉNA**

Válvula separável com grelha côncava

M1"1/4, versão comprida

Referência: **611**

Info Prescrição

Válvula higiénica de lavatório M1"1/4 com grelha côncava (sem retenção de água).

Passagem de água livre, sem parafuso central (evita o agarrar de resíduos e diminui os nichos bacterianos).

Grelha de latão polido cromado, corpo em ABS cromado.

Válvula separável: separação fácil das partes, caso o lavatório tenha furo ladrão.

Aperto mín.1 mm, máx. 45 mm.

Conforme a norma NF EN 274-1.

Válvula de lavatório com garantia de 30 anos.