**Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM**

Misturadora termostática sequencial mural

Ligações STOP/CHECK, bica removível descartável

Referência: **H9610**

Info Prescrição

Misturadora para banca termostática SECURITHERM mural.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Misturadora de parede fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L. 125.

Segurança anti-queimaduras: fecho atomático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação sequencial do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.

Possibilidade de realizar choques térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 7 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.

Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.