**Misturadora termostática PREMIX NANO**

Para água misturada de 34 a 60°C

Corpo cromado, entradas F3/8" e saída M3/8"

Referência: **732016**

Info Prescrição

Misturadora termostática de água quente para distribuição de água misturada de 34 a 60°C:

Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34° e 60°C.

Filtros e válvulas antirretorno.

Intervalo de débito recomendado: 3 a 12 l/min.

Possibilidade de choque térmico.

Corpo de latão polido cromado, entradas F3/8" e saída M3/8".

Garantia 30 anos.