**Barra de apoio reta inox brilhante, 500 mm Ø 25**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 25

Referência: **5057P2**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 25, entre-eixos 500 mm.

Utilização como barra de apoio ou elevação para sanita, duche ou banheira.

Barra de apoio para sanita em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura de seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 115 kg.

Garantia da barra de 30 anos.

Marcação CE.