**Barra de apoio fixa Inox brilhante, L. 650 mm**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 32

Referência: **510161P**

Info Prescrição

Barra de apoio fixa para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e de elevação não rebatível para sanita, duche ou lavatório.

Aplica-se habitualmente em paralelo com uma barra de apoio rebatível na sanita ou em cada um dos lados de um lavatório.

Recomendada quando a sanita ou o assento de duche estão afastados da parede lateral.

Dimensões: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecida com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Barra de apoio fixa com garantia de 30 anos. Marcação CE.