**Barra de duche reta com suporte de chuveiro inox satinado**

Inox polido satinado UltraSatin

Ø 32

Referência: **5460S**

Info Prescrição

Barra reta Ø 32 com suporte de chuveiro para pessoas com mobilidadereduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche ou banheira.

Suporte de chuveiro de metal cromado com manípulo ergonómico.

Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (encomendar separadamente).

Altura: 1150 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.