**Barra de duche angular com barra vertical inox satinado**

Inox polido satinado UltraSatin, modelo à esquerda

Ø 32, para banco de duche para pendurar

Referência: **5481GS**

Info Prescrição

Barra de apoio angular 2 paredes com barra vertical Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo à esquerda.

Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé. Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Dimensões: 1150 x 750 x 750 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosoas e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura de seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.