**Porta rolo WC para rolo de reserva**

Inox 304 polido brilhante

Fixações invisíveis

Referência: **4070P**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Porta rolo WC para rolo de reserva.

Inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Tubo Ø 25, espessura de 1,2 mm.

Fixações invisíveis.

Garantia 30 anos.