**Barra de apoio reta Nylon antibacteriano NylonClean, 900 mm**

Nylon antibacteriano HR branco brilhante

Ø 32

Referência: **50509N**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio reta em Nylon HR brilhante branco.

Utilização como barra de apoio e de elevação para sanita, duche ou banheira.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano e bolores.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida alta resistência (Nylon): com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza.

Tratamento anti-UV: impede o amarelecimento.

Agradável e quente ao toque.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Tubo Ø 32, entre-eixos 900 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos.

Marcação CE.