**Barra de apoio rebatível Nylon branco antibacteriano, L. 650 mm**

Nylon antibacteriano NylonClean HR branco brilhante

Ø 32

Referência: **5160N**

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32 para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio para sanita ou duche.

Permite acesso lateral em posição elevada.

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida.

Mantém-se na posição vertical. Descida amortecida.

Barra rebatível em Nylon HR brilhante branco.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano e os bolores.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida (Nylon) e polímero alta resistência: com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Tratamento anti-UV: impede o amarelecimento.

Agradável e quente ao toque.

Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Dimensões: 650 x 230 x 105 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos.

Marcação CE.