**Barra de duche reta e suporte chuveiro Nylon branco antibacteriano**

Nylon antibacteriano NylonClean HR branco brilhante

Ø 32

Referência: **5460N**

Info Prescrição

Barra reta Ø 32 com suporte de chuveiro.

Para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio vertical e barra de duche ou banheira.

Suporte de chuveiro em Nylon HR com manípulo ergonómico.

Possibilidade de adicionar uma saboneteira deslizante (a encomendar separadamente).

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Altura: 1150 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.