**Banco de duche rebatível Grande Conforto**

Banco mural rebatível

Estrutura inox epoxy branco

Referência: **510420N**

Info Prescrição

Banco de duche rebatível Grande Conforto HR.

Banco mural rebatível para fixar.

Banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo grande.

Tratamento antibacteriano do assento: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano e bolor.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Adaptado para uma utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Assento sólido removível, fabricado em polímero alta resistência.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.

Acabamento inox epoxy branco.

Fixações invisíveis por placa inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Dimensões: 506 x 420 x 138 mm.

Dimensões recolhido: 95 x 540 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Banco mural rebatível com garantia de 30 anos. Marcação CE.