**Doseador de sabão mural**

Doseador de sabão líquido para galeria técnica

Latão cromado

Referência: **729150**

Info Prescrição

Doseador de sabão mural.

Modelo para instalação em galeria técnica para atravessar a parede até 190 mm.

Corpo e botão de pressão de latão cromado.

Sistema anti-gota (estanque à água).

Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.

Para reservatório separado (fornecido sem reservatório), com um tubo flexível de 1,20 m.

Doseador de sabão mural com garantia de 30 anos.