**Misturadora de banca mecânica com chuveiro extraível**

Misturadora mecânica monofuro com chuveiro extraível

Misturadora com bica pescoço de cisne orientável

Referência: **2597**

Info Prescrição

Misturadora de banca mecânica com chuveiro extraível.

Misturadora monofuro com bica pescoço de cisne orientável H.210 L.210.

Misturadora mecânica com chuveiro anticalcário 3 jatos.

Cartucho cerâmico clássico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito 5 l/min a 3 bar.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo "joystick".

Tubo de saída de água misturada em latão L.105.

Flexível do chuveiro em Nylon com válvula antirretorno integrada.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação por contraporca.

Misturadora com garantia de 30 anos.