**Coluna para banca com chuveiro**

Referência: **1316**

Info Prescrição

Coluna orientável H.195 L.215 para torneiras com chuveiro extraível.

Coluna com chuveiro extraível com 2 jatos alternados (quebra-jatos/jato chuva).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Coluna com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Flexível de chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente para garantir a sua substituição no caso de presença de biofilme, interior e exterior lisos.

Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.

Contrapeso específico.

Corpo de latão cromado.

Coluna para banca com garantia de 30 anos.