**Bicas em Inox BIOCLIP**

Bica L.129 ∅28 para misturadora com bica removível

2 unidades

Referência: **20002**

Info Prescrição

Bicas BIOCLIP removíveis em Inox L.129 Ø 28 para limpeza e descalcificação internas fácil ou autoclave.

Equipadas com quebra-jatos higiénico, adaptadas à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Bicas com interior liso reduzem a proliferação bacteriana.

A segunda bica permite evitar a interrupção do uso da torneira durante a limpeza/descalcificação da primeira bica.

Conveniente para todas as torneiras com bica BIOCLIP.

Fornecido em 2 unidades.