**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO**

Pilhas

Bica orientável e desmontável com interior liso

Referência: **445257**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo de latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos inox.

Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".

Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Bica desmontável para limpeza.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.