**Misturadora eletrónica TEMPOMATIC MIX com bica removível BIOCLIP**

Bica orientável descartável H.300 L.180

Corrente, Torneiras de segurança M3/8"

Referência: **20871T3**

Info Prescrição

Misturadora eletrónica de lavatório com bica alta orientável removível BIOCLIP H.300.

Fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L.180 Ø 22.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Débito limitado a 7 l/min a 3 bar.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada de 60 seg. todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos roscados em inox.

Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Dois modos de fecho possíveis :

 - modo standard : abertura temporizada, fecho automático.

- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.

Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.

Garantia 30 anos.