**Torneira de lavatório eletrónica mural TEMPOMATIC**

Torneira mural infravermelhos com bica descartável

Por corrente

Referência: **20801T2**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica mural para fixação sobre painel.

Torneira eletrónica com bica removível BIOCLIP.

Torneira com raios infravermelhos, fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L.125.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Bica e base com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a cerca de 60 segundos todas as 24h após a última utilização).

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Sensor de deteção independente, para colocar sobre painel mural.

Eletroválvula M3/8" com junta filtro.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Base Ø 60 em latão cromado.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Torneira conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Torneira eletrónica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Torneira eletrónica adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Torneira com garantia de 30 anos.

Dois modos de fecho possíveis:

- modo standard: abertura temporizada, fecho automático.

- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.

Possibilidade de realizar um choque térmico.