**Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM**

Misturadora alta monofuro bicomando H.205 L.150

Misturadora termostática com bica orientável

Referência: **H9726**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM.

Misturadora alta monofuro com bica tubo orientável H.205 L.150 com interior liso.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Bica com saída BIOSAFE higiénica, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura: primeiro limitador desbloqueável aos 38°C, segundo limitador ativado aos 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por manípulos "ERGO".

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 de latão.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.