**Misturadora de banca mecânica BIOCLIP**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

Misturadora bica orientável removível descartável

Referência: **2871T3**

Info Prescrição

Misturadora de banca alta mecânica.

Misturadora monofuro monocomando de lavatório com bica alta orientável H.320.

Misturadora mecânica fornecida com 1 bica removível descartável.

Cartucho cerâmico clássico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem corte de alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Corpo e base de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monocomando daptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.