**Misturadora de lavatório mecânica de parede**

Misturadora de parede com bica orientável L.150, manípulo aberto

Com ligações standard

Referência: **2446S**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de parede para lavatório.

Bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiénico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações standard M1/2" M3/4".

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.