**Misturadora de lavatório mecânica mural**

Misturadora mural com bica orientável L.150, alav. Higiene L.150

Com ligações standard

Referência: **2446LS**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica mural.

Bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiénico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Fornecido com ligações standard M1/2" M3/4".

Conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Garantia 30 anos.