**Misturadora de banca mecânica mural**

Misturadora de parede com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150

Com ligações standard

Referência: **2519LS**

Info Prescrição

Misturadora de banca mecânica mural.

Misturadora mural com bica tubo orientável L.200 com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Bica autodreno inferior Ø 22 com quebra-jatos estrela em latão.

Cartucho cerâmico clássico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito 26 l/min a 3 bar.

Corpo de latão cromado.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Misturadora com entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Misturadora mecânica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora com garantia de 30 anos.