**Misturadora mecânica de banca**

Misturadora de parede com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150

Com ligações standard

Referência: **2519LS**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de banca de parede com bica tubo orientável L.200.

Bica auto drenagem Ø 22 inferior com quebra-jatos estrela latão.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito 26 l/min a 3 bar.

Alavanca Higiene L.150.

Fornecido com ligações standard M1/2" M3/4".