**Misturadora mecânica para banca de parede**

Misturadora de parede com bica orientável L.200

Com ligações standard

Referência: **5445T2S**

Info Prescrição

Misturadora mecânica para banca de parede com bica tubo orientável inferior Ø 22 L.200 com quebra-jatos estrela de latão.

Bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito 45 l/min a 3 bar.

Manípulos metálicos cromados com cabeças cerâmicas.

Fornecido com ligações excêntricas M1/2” M3/4".

Garantia 30 anos.