**Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM**

Kit de duche com misturadora mural monocomando

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2739EPSHYG**

Info Prescrição

Conjunto de duche com misturadora mecânica mural monocomando.

Kt de duche de equilíbrio de pressão SECURITHERM com disposiivo auto dreno:

• Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Filtros e válvulas antirretorno.

• Chuveiro de duche cromado (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Conjunto de duche particularmente adaptado para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.