**Conjunto de duche com misturadora mecânica**

Kit de duche com misturadora mural monocomando

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2739SHYG**

Info Prescrição

Conjunto de duche com misturadora mecânica mural monocomando.

Kit de duche com dispositivo auto dreno:

• Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

• Chuveiro de duche (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte de chuveiro mural inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2” a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.