**Coluna de duche com misturadora mecânica**

Coluna de duche com misturadora Securitouch com nterior liso

Com ligações excêntricas STOP/CHECK

Referência: **2739KIT**

Info Prescrição

Coluna de duche com misturadora mecânica monocomando:

Conjunto de duche mural com misturadora de duche.

 • Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".

• Chuveiro de duche deslizante (ref. 813) sobre rampa cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora de duche conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Coluna de duche particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora mecânica adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.