**Coluna de duche com misturadora mecânica**

Coluna de duche com misturadora Securitouch com nterior liso

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2739SKIT**

Info Prescrição

Coluna de duche com misturadora mecânica monocomano.

Conjunto de duche mural com misturadora de duche.

• Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

• Chuveiro de duche deslizante (ref. 813) sobre rampa cromada (Ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora de duche conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Coluna particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas

Misturadora mecânica adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.