**Coluna de duche com misturadora mecânica**

Misturadora de duche com manípulo longo

Com ligações excêntricas STOP/CHECK

Referência: **2539KIT**

Info Prescrição

Coluna de duche com misturadora mecânica monocomano.

Kit de duche com misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 clássico.

Misturadora com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".

• Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre rampa cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 834T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora mecânica monocomando conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Coluna de duche com garantia de 30 anos.