**Siphon pour urinoir ou lavabo**

A sortie horizontale

Laiton chromé

Référence: **517000**

Descriptif CCTP

Siphon d'urinoir ou de lavabo à sortie horizontale :

Entrée F1"1/4.

Sortie horizontale Ø 32 avec écrou.

Garde d’eau 50 mm.

Laiton chromé.

Garantie 30 ans.