**Ligações flexíveis PEX F3/8"**

10x1 L.420 mm

2 peças

Referência: **FLEXPEX2**

Info Prescrição

Ligações flexíveis F3/8" M10x1 L.420 mm bainha Inox entrelaçado e núcleo em PEX Ø 6 para alimentação de torneiras sanitárias.

Resistente aos choques químicos e térmicos : temperatura máxima 90°C (65°C recomendado).

Pressão máxima 10 bar.

Fornecido em pack de 2 unidades.