**Ligações para misturadora de tubos em cobre**

M11X1 L.365 mm

2 unidades

Referência: **811611.2P**

Info Prescrição

Tubos de ligação de cobre em bruto recozido M11X1 L.365 para alimentação de torneiras sanitárias.

Instalam-se em vez dos flexíveis PEX.

Melhor eficácia nos choques térmicos.

Fornecido em 2 unidades.

Conselho profissional: prever as válvulas antirretorno caso os flexíveis substituídos já sejam equipados com válvulas antirretorno (consulte-nos).