**Flexível de duche inox**

Flexível duplo entrelaçado FF1/2"

L.1,50 m

Referência: **832T1**

Info Prescrição

Flexível de duche inox FF1/2", L.1,50 m.

Duplo entrelaçado inox para utilização intensiva com porca antitorção do lado do duche.

Tubo interior em PVC alimentar e certificado, conforme a norma europeia EN 1113.

Porcas cónicas de latão cromado 1/2".

Resistência à tração (50 kg), à torção e dobras.