**Misturadora mecânica de comando à distância**

Misturadora mecânica para torneira com chuveiro extraível

Misturadora com manípulo aberto

Referência: **2542**

Info Prescrição

Misturadora mecânica (apenas) de comando à distância para banca.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Comando por manípulo aberto.

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora de banca particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando com garantia de 30 anos.