**Misturadora mecânica de comando à distância**

Manípulo aberto

Referência: **2542**

Info Prescrição

Misturadora mecânica (apenas) de comando à distância de bancada.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Comando por manípulo aberto.

Tubo de saída de água misturada em latão L.160.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.