**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

Flexível preto e chuveiro com difusor anticalcário

Referência: **5625**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Fornecido com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.

 - Débito pleno 16 l/min em 1/4 de volta.

 - Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 9 l/min à saída (ref. 433010).

Chuveiro anticalcário e topo da bica antichoque.

Flexível reforçado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.