**Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 2**

Pilhas

Manípulo de temperatura standard

Referência: **494006**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório eletrónica sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas antiestagnação M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Certificada NF Médical (França).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.