**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC**

Corrente

TC 155 mm

Referência: **441157**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica para atravessar a parede:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Bica fixa cromada L.170 mm com perno antirrotação e contra-porca.

Espelho embutido.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Para divisória ≤ 155 mm.

Eletroválvula M3/8" com junta filtro.

Perno roscado recortável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.