**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX**

Com torneiras de segurança

Monocomando

Referência: **795000**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando sobre bancada:

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Corpo de latão cromado.

Manípulo ergonónimco de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.