**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX**

Monocomando, mural com bica fixa

Referência: **796000**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando mural:

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Corpo de latão maciço cromado M3/4".

Filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.

Bica fixa.

Manípulo de metal cromado.

Garantia 30 anos.