**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP 2**

Com alavanca

Referência: **702400**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada sobre bancada com alavanca:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado M1/2".

Fixação reforçada por contra-porca com 3 parafusos em inox.

Comando por alavanca (abertura suave).

Garantia 30 anos.