**Espelho mural reforçado**

Para TEMPOMIX, TEMPOSTOP ou TEMPOSOFT de parede

Ø 80, 4 parafusos

Referência: **824800**

Info Prescrição

Espelho reforçado para torneiras TEMPOMIX, TEMPOSTOP ou TEMPOSOFT de parede.

4 parafusos de fixação.

F12 x 1,5.

4 mm de espessura.

Recomendado para colocação em painel ou divisória seca.