**Painel de duche temporizado SECURITHERM**

Termostático temporizado

Alimentação posterior, chuveiro fixo, alumínio

Referência: **792310**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação posterior por flexíveis M 1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Abertura suave.

Torneira de duche temporizada ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche temporizado adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.