**Conjunto de duche TEMPOSOFT 2**

Temporizado

Encastrado, chuveiro ROUND, torneira

Referência: **749429**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado encastrado :

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentação por água misturada.

Instalação encastrada.

Espelho em Inox 304 polido brilhante Ø 130.

Profundidade/aperto regulável de 1 a 5 mm.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Corpo e chuveiro em latão maciço cromado.

Garantia 30 anos.Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).