**Conjunto de duche temporizado TEMPOSOFT 2**

Temporizado

Exterior, chuveiro TONIC JET

Referência: **747801**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado exterior:

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentação inferior de água misturada.

Instalação mural à face.

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche TONIC JET cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Latão maciço cromado.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeira reforçadas (fixação por parafusos fornecidos).

Adpatado para PMR.

Garantia 30 anos.