**Torneira de duche temporizada TEMPOSOFT 2**

Temporizada

Para painel, abertura suave

Referência: **749870**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada para painel:

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentação de água misturada.

Para painel ou divisória seca 7 mm máx.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito pré-regulado a 6 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço.

Garantia 30 anos.

Adaptado para PMR:

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).