**Torneira de duche temporizada TEMPOSOFT 2**

Temporizada

Exterior, esquadria, abertura suave

Referência: **748800**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada para instalar à face:

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentação de água misturada.

Instalação mural.

Esquadria para alimentação encastrada.

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito pré-regulado a 6 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço cromado.

Garantia 30 anos.