**Torneira de duche TEMPOSTOP**

Temporizada

Encastrada, espelho Inox Ø 130

Referência: **749128**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada encastrada :

Torneira temporizada TEMPOSTOP F 1/2" para alimentação por água misturada.

Instalação encastrada.

Espelho Inox Ø 130.

Profundidade de encastre regulável de 25 a 40 mm.

Temporização ~30 seg.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo e botão em latão maciço.

Garantia 30 anos.Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).